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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

1. Информация о размещении заказа

Форма размещения заказа: запрос котировок цен;

Наименование размещения заказа: «Выполнение работ по техническому перевооружению подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения»;

Номер размещения заказа: 12.

2. Информация о государственном заказчике

Наименование государственного заказчика: Управление Федерального казначейства по Смоленской области;

Место нахождения: 214000, Россия, г. Смоленск, ул.Докучаева, д.7;

Почтовый адрес: 214000, Россия, г. Смоленск, ул.Докучаева, д.7;

Контактный телефон: (84812) 64-48-64; 

Факс: (84812) 38-99-61;

Адрес электронной почты: smolufk@keytown.com;

Информация для контакта: Отдел информационных технологий Управления Федерального казначейства по Смоленской области.

3. Источник финансирования заказа

Федеральный бюджет.

4. Государственный контракт

Наименование и объем выполняемых работ: выполнение работ по техническому перевооружению подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).


Требования к техническим характеристикам выполняемых работ: качество выполнения работ должно соответствовать действующим требованиям СНиП.

Требования к качеству материалов.


Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении), соответствовать нормам ГОСТ, иметь гигиенические сертификаты качества на все поставляемые материалы, изделия и оборудование.


Требования к исполнению работ.


При выполнении работ Генеральный Подрядчик несет полную материальную и юридическую  ответственность за порчу имущества Заказчика. В случае порчи имущества Генеральный Подрядчик возмещает Заказчику стоимость испорченного имущества по рыночной стоимости и восстанавливает за свой счет нарушенную отделку помещений.

Место выполнения работ: по адресу Заказчика;

Сроки выполнения работ: в течение 15 рабочих дней с даты подписания Государственного контракта с учетом приемо-сдаточных испытаний.

Сведения о включенных (не включенных) в цену выполняемых работ, расходах: цена работ должна включать все расходы участника размещения заказа на выполнение работ, в том числе расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных сборов, налогов и других обязательных платежей;

Максимальная цена государственного контракта: 500000,00 рублей (пятьсот тысяч рублей 00 коп.)
Форма оплаты: безналичный расчет;

Сроки и условия оплаты: Оплата 100 (сто) процентов стоимости выполненных работ путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Генерального подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения приемо-сдаточных испытаний и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сведения о размещении заказа у субъектов малого предпринимательства: настоящий запрос котировок цен не является размещением заказа у субъектов малого предпринимательства.

        Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: подписание государственного контракта победителем в проведении запроса котировок цен должно быть осуществлено не менее 7 дней и не более 20 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

5. Подача котировочных заявок

Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц), а также скреплена печатью (для юридических лиц). В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (на прошивке). 

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения государственного контракта, предусмотренным настоящим Извещением и приложениями к нему. 

Котировочная заявка должна быть составлена по форме согласно приложению № 2 «Котировочная заявка (котировка цен)» к настоящему Извещению. 

Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером.


Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Требования к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
Место подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д.7., 2 этаж, каб.209;

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 930 до 1700 (обед: 1300-1348), пятница с 9.30 до 16.30 до даты окончания срока подачи заявок. Дата начала подачи котировочных заявок: «17» июня 2009 г. Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 17.30 (время московское) «25» июня 2009 г. Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Приложения:

Приложение № 1 «Техническое задание»;
Приложение № 2 «Котировочная заявка (котировка цен)»;

Приложение № 3 «Проект государственного контракта».
Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок цен № 12 «Выполнение работ по техническому перевооружению подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения» от 16.06.2009

Техническое задание.

Основные технические решения, применяемые при техническом перевооружении подсистемы кондиционирования воздуха СИО ИВК:
Для поддержания температурных параметров серверного помещения, определяемых требованиями размещаемого серверного оборудования,  устанавливаются сплит-системы с комплектом зимнего запуска, позволяющим эксплуатировать данные кондиционеры с рабочим диапазоном наружных температур от минус 30 до плюс 46 градусов по Цельсию. Для установки предусматриваются сплит-системы в исполнении «только холод». Для выполнения требований, относительно согласования работы рабочих и резервного блоков кондиционирования, предусматривается согласователь работы для 3 блоков с подключением по схеме 3.1. Для удаленного мониторинга, контроля и управления работой подсистемы кондиционирования воздуха в контролируемых помещениях сплит-системы подключаются к существующей подсистеме диспетчерского управления СИО ИВК (сигналы о состоянии работы кондиционеров «включен», «выключен», «авария» для удаленного мониторинга снимаются с согласователя работы кондиционеров). При возникновении аварийной ситуации «пожар» в помещении предусмотрено отключение электропитания сплит-систем, размещенных в данных помещениях.

  
Подсистема кондиционирования воздуха должна обеспечивать:
−   тип устанавливаемых сплит-систем – потолочный;
−    количество дополнительно устанавливаемых сплит-систем  2;

−    50 % резервирование сплит-систем (с учетом существующей системы);
− автоматический перезапуск сплит-систем при случайном пропадании и восстановлении электропитания;

− автоматическое управление технологическими системами кондиционирования;

− обеспечение равномерной выработки ресурса рабочих и резервных сплит-систем при помощи таймера, на котором устанавливается время переключения с основного на резервный;

− обеспечение автоматического перезапуска кондиционеров при случайном пропадании и восстановлении электропитания;

− автоматическое включение в работу резервного кондиционера при повышении температуры воздуха в помещении выше заданной или при аварийном отключении рабочего кондиционера с одновременным формированием сигнала «Авария» для удаленного мониторинга;

− исключение несанкционированного отключения кондиционеров с пульта управления и изменение автоматически поддерживаемой температуры;

− обеспечение индикации нормальной работы кондиционера;

− осуществление индикации аварийной ситуации.

Поставляемые сплит-системы должны обеспечивать автоматический режим выбора скоростей вращения вентилятора внутреннего блока совместно с системой воздухораспределения по вертикали и горизонтали и позволять изменять холодопроизводительность кондиционера в зависимости от изменения тепловыделения размещаемого оборудования.
Функциональные возможности сплит-систем:
− холодопроизводительность сплит-системы не менее 7 кВт;

− компрессор с инверторным типом управления;

− создание объёмного воздушного потока;

− возможность непрерывного перемещения заслонок;

− функция самодиагностики системы;

− автоматический выбор режима работы кондиционирования;

− автоматическое возобновление работы при случайном нарушении электропитания и его последующем восстановлении (auto restart);
− соединения внутренних блоков по схеме 3.1 (Triple);  
− уровень шума вентилятора внутренних блоков при высокой скорости вращения не должен превышать 43 дБ, при низкой скорости – 35 дБ.
− потребляемая электрическая мощность сплит-систем не более 2,7 кВт;

− питание 220-240В, одна фаза, 50 Гц.
Работы выполняются в соответствии с разработанной Заказчиком Проектно-сметной документации на реконструкцию систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) Управления Федерального казначейства по Смоленской области.
Необходимое оборудование и материалы  приобретаются исполнителем работ в рамках настоящего контракта. Доставка оборудования и материалов осуществляется силами исполнителя работ.

Общая продолжительность работ с учетом приемо-сдаточных испытаний составляет не более 15 рабочих дней с даты подписания Государственного контракта.

Выполнение строительных и монтажных работ должно осуществляться организациями, имеющими необходимые лицензии на производство данных видов  работ. Выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, участие в работе приемочной комиссии осуществляется специалистами, имеющими сертификаты производителей применяемого оборудования.
Гарантийные сроки на поставляемое оборудование, материалы и выполненные работы должны составлять не менее 36 мес. с момента  ввода оборудования в эксплуатацию (успешного проведения приемо-сдаточных испытаний).

Спецификации оборудования и работ технического перевооружения подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области.

	№ п/п
	Наименование 
	Тип
	Кол-во

	1
	Внутренний блок кондиционера  (модель, спецификация)
	Оборудование
	2 шт.

	2
	Внешний блок  кондиционера адаптированный к зимним условиям - только холод (модель, спецификация)
	Оборудование
	2 шт.

	3
	Адаптер (модель, спецификация)
	Оборудование
	2 шт.

	4
	Согласователь работы кондиционеров (модель, спецификация)
	Оборудование
	1 шт.

	5
	Пульт проводной (модель, спецификация)
	Оборудование
	2 шт.

	6
	Кронштейн 600*600 (комплект правый+левый)
	Материалы
	2 шт.

	7
	Термоизоляция (энергофлекс) 6X6 (1/4")
	Материалы
	16,0 м

	8
	Термоизоляция (энергофлекс) 6х16 (5/8")
	Материалы
	16,0 м

	9
	Труба медная 1/4" (6,35mm)
	Материалы
	16,0 м

	10
	Труба медная 5/8" (15,9mm)
	Материалы
	16,0 м

	11
	Шланг дренажный (прозрачн./белый), d=20 мм
	Материалы
	6,0 м

	12
	Устройство подогрева дренажа (50 см.)
	Материалы
	2 шт.

	13
	Кабель силовой медный  ВВГнг 3х2,5 (220/380В)
	Материалы
	40,0 м

	14
	Кабель силовой медный  ВВГнг 5х2,5 (220/380В) (кр)
	Материалы
	20,0 м

	15
	Кабель силовой медный  ВВГнг 3х1,5 (220/380В)
	Материалы
	20,0 м

	16
	Кабель силовой гипкий Ш ВВПнг 2х0,75 (220/380В)
	Материалы
	20,0 м

	17
	Трубка гофрированная, легкая, из ПВХ, диаметр 20 мм (с протяжкой)
	Материалы
	30,0 м

	18
	Короб МК 100х50
	Материалы
	3,0 м

	19
	Угол внутр. для короба 100х50
	Материалы
	3 шт.

	20
	Короб МК 16х16
	Материалы
	2,0 м

	21
	Заглушка MK  100х50
	Материалы
	2 шт.

	22
	Шпилька резьбовая М10х2000
	Материалы
	4 шт.

	23
	Забивной анкер М10х12х40 mm
	Материалы
	8 шт.

	24
	Гайка оцинкованная М10 DIN934 (100шт.-1,008кг)
	Материалы
	12 шт.

	25
	Шайба плоская DIN 9021 оцинк. М10 усиленная
	Материалы
	24 шт.

	26
	Болт с ш/гр головкой оцинкованный М10х30
	Материалы
	8 шт.

	27
	Шуруп 10х90 шестгр. цинк
	Материалы
	12 шт.

	28
	Дюбель 14х70 полипропилен (TOX)
	Материалы
	6 шт.

	29
	Кабель витая пара UTP, категория 5e, 4 пары, одножильный (solid), серый, Hyperline
	Материалы
	35,0 м

	30
	Проведение специальной проверки и специального исследования
	Услуги
	-

	31
	Строительные работы
	Работы
	-

	32
	Монтажные работы
	Работы
	-

	33
	Пусконаладочные работы
	Работы
	-


Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок цен № 12 «Выполнение работ по техническому перевооружению подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения» от 16.06.2009

«___» ______________ 2009 г.

№ _______________________

Государственному заказчику

руководителю Управления Федерального казначейства по Смоленской области

В.П. Кирченко

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(котировка цен)

Изучив Извещение о проведении запроса котировок цен № 12 «Выполнение работ по техническому перевооружению подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения», мы, (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); идентификационный номер налогоплательщика; банковские реквизиты; контактная информация), готовы выполнить работы по техническому перевооружению подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения в соответствии с техническим заданием. 

Характеристики выполняемых работ соответствуют требованиям и характеристикам, указанным в Извещении о проведении запроса котировок цен № 12 «Выполнение работ по техническому перевооружению подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения» от «16» июня 2009 г. и приложениях к нему.

Цена выполняемых работ составляет: (указать стоимость выполняемых работ прописью) рублей, в том числе НДС (указать размер НДС прописью, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается») рублей. 

Цена выполняемых работ включает все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

         Работы будут выполнены по адресу Заказчика в течение 15 рабочих дней с даты подписания Государственного контракта с учетом приемо-сдаточных испытаний.

Сроки и условия оплаты выполнения работ: Оплата 100 (сто) процентов стоимости выполненных работ путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Генерального подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения приемо-сдаточных испытаний и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен осуществлять указанное в данной котировочной заявке выполнение работ в соответствии с условиями исполнения государственного контракта, указанными в Извещении о проведении запроса котировок цен № 12 «Выполнение работ по техническому перевооружению подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения» от «16» июня 2009 г. и приложениях к нему.

Контактное лицо:______________________________ (указать Ф.И.О.)
Телефон:_____________________________________   (указать код, номер)  

E-mail:_______________________________________ (указать e-mail при наличии)  

	____________________________

(подпись, печать)
	___________________________(Ф.И.О.должность)


Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок цен № 12 «Выполнение работ по техническому перевооружению подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения» от 16.06.2009г.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____________
на выполнение работ по техническому перевооружению подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения
г. Смоленск






    «___»_________200_ г.

Управление Федерального казначейства по Смоленской области от имени Российской Федерации, именуемое далее «Заказчик», в лице руководителя Управления Федерального казначейства по Смоленской области Кирченко Василия Петровича, действующего на основании Положения об УФК по Смоленской области, утвержденного Приказом  Министерства финансов РФ № 33Н от 04.03.2005 г. и Приказа Министерства финансов РФ № 901 л/с от 20.10.1993г., с одной стороны, и [наименование участника запроса котировок цен, с которым заключается государственный контракт], именуемое в дальнейшем «Генеральный Подрядчик», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [Устав, Положение, доверенность и другие документы, подтверждающие полномочия должностного лица Генерального Подрядчика заключать настоящий государственный контракт], с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел отбор предложений способом запроса котировок цен от __._____.2009г. № 12 «Выполнение работ по техническому перевооружению подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения» и принял предложение Генерального Подрядчика на сумму ________ рублей ______ копеек (предложение Генерального подрядчика о цене государственного контракта цифрами и прописью), именуемую далее «Цена Контракта», включая НДС в сумме _________ рублей ___ копеек (цифрами и прописью; в случае, если Генеральный Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»), заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:

1.
Общие положения

1.1.
В настоящем Контракте нижеперечисленные термины будут иметь следующее значение:

(а)


«Заказчик» означает Управление Федерального казначейства по Смоленской области; 

(б)
«Генеральный Подрядчик» означает ____________________, с которым Заказчик заключил настоящий Контракт по результатам отбора предложений способом запроса котировок цен № 12 «Выполнение работ по техническому перевооружению подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения»; 

(в)
«Контракт» означает соглашение, достигнутое между Заказчиком и Генеральным Подрядчиком и зафиксированное в форме Государственного контракта, подписанного Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в нем есть ссылки и которая является неотъемлемой частью Государственного контракта;

(г)
«Цена Контракта» означает цену в размере ________ рублей ___ копеек (цена предложения Генерального Подрядчика, цифрами и прописью), включая НДС в сумме ________ рублей___ копеек (в случае, если Генеральный Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»), которую Заказчик должен выплатить Генеральному Плдрядчику в рамках настоящего Контракта за надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту;

(д)
«Работы» означает работы по техническому перевооружению подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) в рамках работ по подготовке серверных помещений под размещение оборудования АСФК для объектов уровня УФК второй очереди тиражированного решения, согласно приложению № 1 «Техническое задание» к настоящему Контракту, которые Генеральный Подрядчик выполнит для Заказчика на условиях настоящего Контракта;

(е)
«Место выполнения Работ» означает здание, занимаемое Заказчиком, расположенное по адресу: г.Смоленск, ул.Докучаева, д.7, где Генеральный Подрядчик должен выполнять Работы.
 2.
Предмет Контракта

2.1.
Генеральный Подрядчик обязуется выполнить все  работы по техническому перевооружению системы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса, согласно приложению № 1 «Техническое задание» к настоящему Контракту (Работы), на условиях настоящего Контракта в обусловленные настоящим Контрактом сроки, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные надлежащим образом Работы.

3.
Права и обязанности Сторон

3.1.
Права и обязанности Генерального Подрядчика
3.1.1. Генеральный Подрядчик обязуется выполнять свои обязательства по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Генеральный Подрядчик должен поддерживать и охранять законные интересы Заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

3.1.2. Генеральный Подрядчик обязан обеспечить своевременное выполнение обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, как это определено в настоящем Контракте.

3.1.3.
Генеральный Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с действующими на территории Российской Федерации санитарными, техническими и противопожарными нормами.
3.1.4.
Генеральный Подрядчик обязуется выполнять Работы с использованием своих материалов, своим инструментом и своими силами, при этом обязуется нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения Работ.

3.1.5.
Генеральный Подрядчик обязуется нести полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на Месте выполнения Работ. При выполнении Работ повышенной опасности выдачу наряда-допуска и ответственность за его выполнение несет Генеральный Подрядчик.
3.1.6.
Генеральный Подрядчик обязан выставлять Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с пунктом 4 настоящего Контракта.

3.1.7.
Генеральный Подрядчик не вправе привлекать соисполнителей к исполнению настоящего Контракта.

3.1.8.
Генеральный Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.1.9.
Генеральный Подрядчик вправе требовать оплаты за надлежащее выполнение своих обязательств по выполнению Работ в соответствии с настоящим Контрактом.
3.2
Права и обязанности Заказчика

3.2.1.
Заказчик обязуется обеспечить готовность Места выполнения Работ для выполнения Работ.
3.2.2.
Заказчик обязуется обеспечить доступ Генерального Подрядчика на Место выполнения Работ для надлежащего выполнения обязательств по  настоящему Контракту.

3.2.3.
Заказчик обязуется, при надлежащем выполнении Работ, принять их и подписать Акты сдачи-приемки выполненных работ в порядке и сроки, указанные в пункте 5 настоящего Контракта.
3.2.4.
Заказчик обязуется производить оплату за надлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту в порядке и сроки, указанные в пункте 4 настоящего Контракта.

3.2.5.
Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполнения Работ, выполняемых Генеральным Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, не вмешиваясь при этом в его деятельность.

3.2.6. Заказчик вправе требовать от Генерального Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.
Работы

4.1.
Предусмотренные настоящим Контрактом Работы выполняются на условиях и в сроки, указанные в приложении № 1 «Техническое задание» к настоящему Контракту в соответствии с «Рабочим проектом технического перевооружения инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области».

4.2 
Сдача-приемка выполненных работ производится после выполнения всех работ по настоящему Контракту в соответствии с методикой представленной в Приложении №3. 

5.
Платежи

5.1. Стоимость Работ по техническому перевооружению подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса составляет ________ (_____________________) рублей, в том числе НДС ____________ (__________) руб.

5.2.
Оплата 100 (сто) процентов стоимости выполненных работ путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Генерального подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения приемо-сдаточных испытаний и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.
Счета и счета-фактуры Генерального Подрядчика на выполненные Работы должны быть оформлены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Счета-фактуры должны предоставляться Генеральным Подрядчиком в 1 (одном) экземпляре.

5.4.
Заказчик оплачивает Генеральному Подрядчику выполненные по настоящему Контракту Работы в российских рублях.

5.5.
Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

5.6.
Цена Контракта должна оставаться неизменной весь срок действия настоящего Контракта.

5.7.
Все платежи по настоящему Контракту производятся на счет Генерального Подрядчика, указанный ниже:

р/с ________________________________________________________________

к/с ________________________________________________________________

БИК________________, ИНН _______________, КПП _________________.

6. Гарантия качества выполнения работ

6.1. Генеральный Подрядчик гарантирует, что материалы, являются не бывшими в эксплуатации и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя. 

6.2. Гарантия на поставляемое оборудование, материалы и выполненные работы составляет 3 (три) года. Исчисление Гарантийного срока начинается со дня утверждения Сторонами соответствующего Акта.

6.3. Если в течение Гарантийного срока будет выявлено, что выполненные работы не соответствуют установленным требованиям (далее – Гарантийный случай), Генеральный Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика устранить не надлежаще выполненные работы без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика (далее – Гарантийные обязательства).

6.4. Если Генеральный Подрядчик не выполнит Гарантийные обязательства в срок, указанный в пункте 6.3. Контракта, Заказчик может взыскать с Генерального Подрядчика неустойку в размере 0,05 процента от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки.

6.5. Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Генерального Подрядчика с предварительным его уведомлением.

6.6. При возникновении разногласий о наступлении Гарантийного случая, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для их разрешения в составе 4 человек, путем подписания протокола уполномоченными представителями каждой стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При не достижении соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты формирования комиссии любая из сторон может обратиться в Арбитражный суд Смоленской области для решения возникшего спора.

6.7. При отказе выполнить Гарантийные обязательства Генеральный Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. При этом причинами отказа от выполнения Гарантийных обязательств могут служить лишь нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования и/или выполненных работ.

7. Использование контрактной документации и информации

7.1.
Генеральный Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта или какого-либо из его положений или сведений, предоставленных Заказчиком. 
7.2.
В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Генеральный Подрядчик не должен раскрывать никакой информации, имеющей конфиденциальный характер, которая связана с Работами по настоящему Контракту, без предварительного письменного согласия Заказчика.

8. Непреодолимая сила 

8.1. Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю ни одной из Сторон, не связанное с просчетом или небрежностью Генерального Подрядчика и/или Заказчика, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Генерального Подрядчика и/или Заказчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

8.2.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Генеральный Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Генеральный Подрядчик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8.3.
Невыполнение одной из Сторон каких-либо обязательств по настоящему Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

8.4.
Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

9. Расторжение Контракта
9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.
Платежи при расторжении 

10.1.
При расторжении настоящего Контракта, приемке Заказчиком и оплате Генеральному Подрядчику, на условиях и по цене настоящего Контракта, подлежат Работы, выполненные Генеральным Подрядчиком на Месте выполнения Работ, но не оплаченные Заказчиком на дату уведомления Заказчиком Генерального Подрядчика о расторжении настоящего Контракта.

10.2.
Заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Генеральному Подрядчику по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.

11.
Просрочка исполнения настоящего Контракта Генеральным Подрядчиком

11.1.
Выполнение Работ должно осуществляться Генеральным Подрядчиком в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 «Техническое задание» к настоящему Контракту.

11.2.
Если в период действия настоящего Контракта возникнут обстоятельства, влияющие на надлежащее выполнение Работ, которые Генеральный Подрядчик не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, Генеральный Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предполагаемой продолжительности и причине (причинах) возникновения. После получения уведомления от Генерального Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения настоящего Контракта с уплатой Генеральным Подрядчиком неустойки либо без таковой, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.1. настоящего Контракта.

12.
Неустойки

12.1.
В случае просрочки исполнения Генеральным Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/10 (одной десятой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Генеральный Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.2.
В случае взыскания Заказчиком неустойки с Генерального Подрядчика к Акту сдачи-приемки выполненных работ, на основании которого должен осуществляться такой платеж, оформляется приложение, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему Контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также реквизиты счета, на который Генеральный Подрядчик должен перечислить денежные средства в уплату такой неустойки. Такое приложение к Акту сдачи-приемки выполненных работ подписывается Сторонами по настоящему Контракту одновременно с соответствующим Актом сдачи-приемки выполненных работ. Оплата по Акту сдачи-приемки выполненных работ осуществляется в полном объеме.

12.3.
Если сумма неустойки достигает 10 (десяти) процентов от Цены Контракта, Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта в соответствии с пунктом 9 настоящего Контракта.

12.4.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств согласно настоящему Контракту, Генеральный Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генерального Подрядчика. 

12.5.
Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 12.1 и 12.4 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

13.
Разрешение споров 

13.1.
Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров. 

13.2.
При возникновении разногласий Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе четырех человек, по два представителя от каждой Стороны. Соглашение о составе комиссии фиксируется в виде протокола, подписываемого уполномоченными представителями каждой Стороны. Решение принимается комиссией единогласно. При недостижении соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования согласительной комиссии любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд по Смоленской области для разрешения возникшего спора. 

14.
Официальный язык

14.1.
Настоящий Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к настоящему Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

15.
Применимое право

15.1.
Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

16.
Вступление Контракта в силу и истечение срока действия Контракта

16.1.
Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения настоящего Контракта. 

16.2.
Настоящий Контракт действует до даты надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.

17.
Уведомления

17.1.
Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телексом или телефаксом с обязательным подтверждением получения. Уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:

Адрес Заказчика для направления уведомлений:

Управление Федерального казначейства по Смоленской области, 214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, 7.

Тел.:   (84812) 38-46-09

Факс: (84812) 38-99-61

Адрес Генерального Подрядчика для направления уведомлений: 

___________________ (указывается адрес Генерального Подрядчика).

17.2.
Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нём день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

17.3. Любое действие, осуществление которого необходимо или разрешено настоящим Контрактом, и любой документ, за исключением платежных документов и документов, определяющих взаимные обязательства Сторон по настоящему Контракту, оформление которого необходимо или разрешено Заказчиком или Генеральным Подрядчиком в рамках выполнения настоящего Контракта, могут быть предприняты или оформлены полномочными представителями Заказчика и Генерального Подрядчика:

От Заказчика: Кирченко Василий Петрович, 

Руководитель Управления Федерального казначейства по Смоленской области

От Генерального Подрядчика: _____________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

18.
Налоги и пошлины

18.1.
Генеральный Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи.

19.
Перечень приложений

19.1.
Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 «Техническое задание»;

Приложение № 2 «Спецификации оборудования и работ технического перевооружения подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области»;

Приложение № 3 «Методика проведения приемо-сдаточных испытаний»

20.
Адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик:
Управление Федерального казначейства по Смоленской области

214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, д.7, 

ИНН 6731010703, л/с 03631204720 в УФК по Смоленской области, КПП 673101001

Генеральный Подрядчик:
____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

	«Заказчик»

Руководитель Управления Федерального казначейства по Смоленской области

________________/В.П. Кирченко/ 
«___» ______________2009

 М.П.
 
	«Генеральный подрядчик»

__________________    /___________/

«___» _____________ 2009

   М.П.


Приложение № 1

к государственному контракту 

от ___.___.2009

№ ________________

Техническое задание.

Основные технические решения, применяемые при техническом перевооружении подсистемы кондиционирования воздуха СИО ИВК:
Для поддержания температурных параметров серверного помещения, определяемых требованиями размещаемого серверного оборудования,  устанавливаются сплит-системы с комплектом зимнего запуска, позволяющим эксплуатировать данные кондиционеры с рабочим диапазоном наружных температур от минус 30 до плюс 46 градусов по Цельсию. Для установки предусматриваются сплит-системы в исполнении «только холод». Для выполнения требований, относительно согласования работы рабочих и резервного блоков кондиционирования, предусматривается согласователь работы для 3 блоков с подключением по схеме 3.1. Для удаленного мониторинга, контроля и управления работой подсистемы кондиционирования воздуха в контролируемых помещениях сплит-системы подключаются к существующей подсистеме диспетчерского управления СИО ИВК (сигналы о состоянии работы кондиционеров «включен», «выключен», «авария» для удаленного мониторинга снимаются с согласователя работы кондиционеров). При возникновении аварийной ситуации «пожар» в помещении предусмотрено отключение электропитания сплит-систем, размещенных в данных помещениях.


Подсистема кондиционирования воздуха должна обеспечивать:
−   тип устанавливаемых сплит-систем – потолочный;
−    количество дополнительно устанавливаемых сплит-систем  2;

−    50 % резервирование сплит-систем (с учетом существующей системы);
− автоматический перезапуск сплит-систем при случайном пропадании и восстановлении электропитания;

− автоматическое управление технологическими системами кондиционирования;

− обеспечение равномерной выработки ресурса рабочих и резервных сплит-систем при помощи таймера, на котором устанавливается время переключения с основного на резервный;

− обеспечение автоматического перезапуска кондиционеров при случайном пропадании и восстановлении электропитания;

− автоматическое включение в работу резервного кондиционера при повышении температуры воздуха в помещении выше заданной или при аварийном отключении рабочего кондиционера с одновременным формированием сигнала «Авария» для удаленного мониторинга;

− исключение несанкционированного отключения кондиционеров с пульта управления и изменение автоматически поддерживаемой температуры;

− обеспечение индикации нормальной работы кондиционера;

− осуществление индикации аварийной ситуации.

Поставляемые сплит-системы должны обеспечивать автоматический режим выбора скоростей вращения вентилятора внутреннего блока совместно с системой воздухораспределения по вертикали и горизонтали и позволять изменять холодопроизводительность кондиционера в зависимости от изменения тепловыделения размещаемого оборудования.
Функциональные возможности сплит-систем:
− холодопроизводительность сплит-системы не менее 7 кВт;

− компрессор с инверторным типом управления;

− создание объёмного воздушного потока;

− возможность непрерывного перемещения заслонок;

− функция самодиагностики системы;

− автоматический выбор режима работы кондиционирования;

− автоматическое возобновление работы при случайном нарушении электропитания и его последующем восстановлении (auto restart);
− соединения внутренних блоков по схеме 3.1 (Triple);  
− уровень шума вентилятора внутренних блоков при высокой скорости вращения не должен превышать 43 дБ, при низкой скорости – 35 дБ.
− потребляемая электрическая мощность сплит-систем не более 2,7 кВт;

− питание 220-240В, одна фаза, 50 Гц.
Работы выполняются в соответствии с разработанной Заказчиком Проектно-сметной документации на реконструкцию систем инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса (СИО ИВК) Управления Федерального казначейства по Смоленской области.
Необходимое оборудование и материалы  приобретаются исполнителем работ в рамках настоящего контракта. Доставка оборудования и материалов осуществляется силами исполнителя работ.

Общая продолжительность работ с учетом приемо-сдаточных испытаний составляет не более 15 рабочих дней с даты подписания Государственного контракта.

Выполнение строительных и монтажных работ должно осуществляться организациями, имеющими необходимые лицензии на производство данных видов  работ. Выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, участие в работе приемочной комиссии осуществляется специалистами, имеющими сертификаты производителей применяемого оборудования.
Гарантийные сроки на поставляемое оборудование, материалы и выполненные работы должны составлять не менее 36 мес. с момента  ввода оборудования в эксплуатацию (успешного проведения приемо-сдаточных испытаний).

	«Заказчик»

Руководитель Управления Федерального казначейства по Смоленской области

________________/В.П. Кирченко/ 
«___» ______________2009

 М.П.
 
	«Генеральный подрядчик»

__________________    /___________/

«___» _____________ 2009

   М.П.


Приложение № 2

к государственному контракту 

от ___.___.200_

№ ________________
Спецификации оборудования и работ технического перевооружения подсистемы кондиционирования воздуха системы инженерного обеспечения информационно-вычислительного комплекса Управления Федерального казначейства по Смоленской области.

	№ п/п
	Наименование 
	Тип
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Внутренний блок кондиционера  (модель, спецификация)
	Оборудование
	2 шт.
	
	

	2
	Внешний блок  кондиционера адаптированный к зимним условиям - только холод (модель, спецификация)
	Оборудование
	2 шт.
	
	

	3
	Адаптер (модель, спецификация)
	Оборудование
	2 шт.
	
	

	4
	Согласователь работы кондиционеров (модель, спецификация)
	Оборудование
	1 шт.
	
	

	5
	Пульт проводной (модель, спецификация)
	Оборудование
	2 шт.
	
	

	6
	Кронштейн 600*600 (комплект правый+левый)
	Материалы
	2 шт.
	
	

	7
	Термоизоляция (энергофлекс) 6X6 (1/4")
	Материалы
	16,0 м
	
	

	8
	Термоизоляция (энергофлекс) 6х16 (5/8")
	Материалы
	16,0 м
	
	

	9
	Труба медная 1/4" (6,35mm)
	Материалы
	16,0 м
	
	

	10
	Труба медная 5/8" (15,9mm)
	Материалы
	16,0 м
	
	

	11
	Шланг дренажный (прозрачн./белый), d=20 мм
	Материалы
	6,0 м
	
	

	12
	Устройство подогрева дренажа (50 см.)
	Материалы
	2 шт.
	
	

	13
	Кабель силовой медный  ВВГнг 3х2,5 (220/380В)
	Материалы
	40,0 м
	
	

	14
	Кабель силовой медный  ВВГнг 5х2,5 (220/380В) (кр)
	Материалы
	20,0 м
	
	

	15
	Кабель силовой медный  ВВГнг 3х1,5 (220/380В)
	Материалы
	20,0 м
	
	

	16
	Кабель силовой гипкий Ш ВВПнг 2х0,75 (220/380В)
	Материалы
	20,0 м
	
	

	17
	Трубка гофрированная, легкая, из ПВХ, диаметр 20 мм (с протяжкой)
	Материалы
	30,0 м
	
	

	18
	Короб МК 100х50
	Материалы
	3,0 м
	
	

	19
	Угол внутр. для короба 100х50
	Материалы
	3 шт.
	
	

	20
	Короб МК 16х16
	Материалы
	2,0 м
	
	

	21
	Заглушка MK  100х50
	Материалы
	2 шт.
	
	

	22
	Шпилька резьбовая М10х2000
	Материалы
	4 шт.
	
	

	23
	Забивной анкер М10х12х40 mm
	Материалы
	8 шт.
	
	

	24
	Гайка оцинкованная М10 DIN934 (100шт.-1,008кг)
	Материалы
	12 шт.
	
	

	25
	Шайба плоская DIN 9021 оцинк. М10 усиленная
	Материалы
	24 шт.
	
	

	26
	Болт с ш/гр головкой оцинкованный М10х30
	Материалы
	8 шт.
	
	

	27
	Шуруп 10х90 шестгр. цинк
	Материалы
	12 шт.
	
	

	28
	Дюбель 14х70 полипропилен (TOX)
	Материалы
	6 шт.
	
	

	29
	Кабель витая пара UTP, категория 5e, 4 пары, одножильный (solid), серый, Hyperline
	Материалы
	35,0 м
	
	

	30
	Проведение специальной проверки и специального исследования
	Услуги
	-
	
	

	31
	Строительные работы
	Работы
	-
	
	

	32
	Монтажные работы
	Работы
	-
	
	

	33
	Пусконаладочные работы
	Работы
	-
	
	

	
	Итого
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Приложение № 3

 к Государственному контракту

№ __________ 

от «____» ______________ 2009 г.
Методика проведения приемо-сдаточных испытаний

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предназначение и границы применимости документа

Настоящая Методика испытаний оборудования и систем (Методика) определяет условия и порядок проведения тестирования оборудования систем кондиционирования и вентиляции (СКВ) объектов Управлений Федерального казначейства по Смоленской области (УФК), в целях проверки его соответствия критериям индивидуальной работоспособности и штатного совместного функционирования совместно с другими компонентами систем инженерного обеспечения (СИО) объектов.

Особенности условий тестирования и испытания систем

Комплекс работ по инсталляции СКВ на объектах Заказчика проводится согласно принадлежащим Заказчику Частным техническим заданиям (на входящие в нее компоненты) и проектно-сметной документации. Наличие и количество конкретных видов оборудования в каждом Месте установки в отдельности определяется проектной документацией (рабочим проектом) на этот объект.

ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний

Целью тестирования оборудования является проверка его соответствия как критериям индивидуальной работоспособности, так и штатного совместного функционирования совместно с другими компонентами СИО объекта.

Основания и необходимые для испытаний формальные условия

Испытания оборудования и систем проводятся после их инсталляции (монтажа и пусконаладки) на объектах Заказчика, проведенной приемлемым, в соответствии с условиями пункта 1.2 настоящей Методики, образом: монтажные и пусконаладочные работы по инсталляции всего оборудования проверяемых систем должны быть полностью завершены до начала испытаний.
Состав комиссий по проведению испытаний 

При проведении испытаний оборудования задействованного в каждой из входящих в комплекс компонент СИО  должны вестись комиссией, в состав которой должны, как минимум входить:

· Представитель Заказчика на Месте установки;
· Представитель подрядчика по проведению комплекса строительно-монтажных работ по СКВ;
· Представитель исполнителя монтажных работ (субподрядчика);
· Представители надзорных организаций на местах. 
При возможном дальнейшем проведении испытаний оборудования и систем СКВ в целях проверки штатного совместного функционирования, состав комиссии может быть иным, любым по выбору Заказчика.

Порядок и продолжительность работы рабочих комиссий определяется Заказчиком. Полномочия представителей всех участвующих в работе комиссий сторон должны быть соответствующим образом подтверждены.
Документация необходимая для испытаний

До начала проведения тестовых испытаний сформированным в соответствии с условиями пункта 2.3 настоящей Методики рабочим комиссиям должны быть представлены:

· перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работах, с указанием видов выполненных работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;

· комплект исполнительной документации, выпущенной по завершению монтажных работ;

· результаты измерений параметров цепей электропитания и сигналов, выполненные подрядчиком, оформленные соответствующими Актами;

· сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования примененных при производстве работ;

· инструкции пользователя, техническое описание на составные части и испытываемую систему в целом.

Условия проведения испытаний

Испытания следует проводить в условиях окружающей среды:

· температура наружного воздуха – от -30(С до +46(С;

· температура воздуха в помещении - от +22(С до +27(С;

· относительная влажность в помещении – не более 80%;

· атмосферное давление - от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).
Напряжение электропитания на одной фазе должно быть в пределах 207-253 В, 50 Гц.

Требования к квалификации технического персонала

Персонал, привлекаемый для технического выполнения испытаний, должен изучить принцип работы оборудования, настоящую Методику и иметь квалификацию, подтвержденную сертификатом от Поставщика или Производителя оборудования.

Очередность проводимых при испытаниях тестов

Испытания состоят из серии тестов, указанных в Таблице 1. Для каждого из тестов в Таблице 1 также приведена ссылка на номер и название соответствующей Методики тестирования.

Таблица 1. Программа, составляющих испытания тестов.

	№ п.п.
	Наименование Теста
	Номер Мето-дики тестиро-вания

	1
	Тест кондиционеров – сплит-систем
	3.1

	2
	Тест плат проводного адаптера кондиционера и согласователей работы кондиционеров
	3.2


МЕТОДИКИ ТЕСТИРОВАНИЯ

Тест кондиционеров – сплит-систем

При испытаниях оборудования сплит-систем  проводится проверка его соответствия критериям работоспособности и ключевым техническим требованиям, заявленным предприятием-изготовителем (Производителем).

При проведении теста кондиционеров – сплит-система надлежит действовать в следующей последовательности:

Таблица 2. Последовательность действий при проведении теста кондиционера – сплит-системы

	Порядок действий
	Описание действия
	Ожидаемый результат

	1
	Проверить наличие и соответствие оборудования номенклатуре и спецификации указанные в Контракте и Ведомостям оборудования в составе рабочего проекта.
	Инсталлированное в системе оборудо-вание есть в полном наличии и соот-ветствует номенклатуре по специфика-ции Контракта и Ведомостям оборудования в составе рабочего проекта.

	2
	Убедиться в отсутствии механи-ческих повреждений внутренних и наружных блоков кондиционеров.
	Механические повреждения отсутсвуют.

	3
	Используя пульт управления включить один кондиционер (остальные кондиционеры должны быть выключены).
	На внутреннем блоке кондиционера включится операционный индикатор.

	4
	Используя пульт управления выбрать:
· режим работы – охлаждение;

· температура – минимальная;
· скорость вращения вентиля-тора – максимальная.
	На дисплее пульта управления появится индикация, соответствующая выбранному режиму.

	5
	Дать поработать кондиционеру минимум 10 минут. Затем измерить напряжение электропитания и силу потребляемого кондиционером тока. 
	Напряжение – от 207 до 253 В, 50 Гц.
Сила тока – не более 6,7 А; для измерения могут быть использованы  токоизмерительные клещи с погрешностью измерения (3%

	6
	Измерить температуру воздуха на входе в кондиционер. Замеры произвести не менее двух раз в непосредственной близости от всасывающей решетки и взять среднее арифметическое значение.  
	Усредненное значение температуры входящего воздуха должно быть от +22(С до +27(С; для измерения может быть использован бытовой термометр, погрешность измерения (0.5оС

	7
	Измерить температуру воздуха на выходе из кондиционера. Замеры произвести не менее двух раз в узком сечении воздуховыпускного отверстия и взять среднее арифметическое значение.  
	Усредненное значение температуры выходящего воздуха должно быть от +4(С до +18(С. Перепад температур входящего и выходящего воздуха должен быть от +8(С до +16(С; для измерения может быть использован бытовой термометр, погрешность измерения (0.5оС

	8
	Внести результаты тестирования в Протокол испытаний – Приложение №2 к настоящей Методике.  
	


Тест платы проводного адаптера кондиционера и согласователя работы кондиционеров

При испытаниях платы проводного адаптера кондиционер,  согласователей работы кондиционеров проводится проверка их соответствия критериям работоспособности и ключевым техническим требованиям, заявленным предприятием-изготовителем (Производителем):

· автоматическое управление технологической системой кондиционирования, включающей 3 кондиционера (см. Схему 2);

· периодическое включение и выключение кондиционеров по таймеру согласователя для равномерной выработки ресурса кондиционеров;

· автоматический перезапуск кондиционеров при случайном пропадании и восстановлении электропитания;

· включение в работу всех кондиционеров, если температура в помещении превышает заданную на термостате;
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блокировка несанкционированного (случайного) отключения кондиционеров с индивидуального пульта дистанционного управления (ПДУ).

Схема 2.

При проведении теста платы проводного адаптера кондиционера,  согласователей работы кондиционеров надлежит действовать в следующей последовательности:

Таблица 3. Последовательность действий при проведении теста платы проводного адаптера кондиционера,  согласователей работы кондиционеров.

	Порядок действий
	Описание действия
	Ожидаемый результат

	1
	Проверить наличие и соответствие оборудования номенклатуре спецификации Контракта (Приложение № 1 к настоящей Методике), специ-фикации заказного оборудова-ния (если использовалось) и Ведомостям оборудования в составе рабочего проекта.
	Инсталлированное в системе оборудо-вание есть в полном наличии и соот-ветствует номенклатуре по специфика-ции Контракта (Приложение № 1 к настоящей Методике), спецификации заказного оборудования (если исполь-зовалось) и Ведомостям оборудования в составе рабочего проекта.

	2
	Убедиться в отсутствии механи-ческих повреждений на корпусе и элементах управления изделия (см. Рис. 2).
	Механические повреждения отсутсвуют.

	3


	Убедиться в работоспособности кондиционеров.
	См. тест кондиционеров 3.1 и 3.2 настоящей Методики.

	4
	Подать электропитание на кондиционеры и согласователь работы кондиционеров. Измерить напряжение электро-питания.
	Напряжение – от 207 до 253 В, 50 Гц;

для измерения может быть использован мультиметр с погрешностью измерения (3%

	5
	С помощью переключателя 2 (см. Рис. 2) выбрать ручной режим управления. Используя пульты дистанционного управления (ПДУ) включить все кондиционеры и установить необходимые параметры температуры, подвижности воздушных заслонок и скорости вращения вентиляторов кондиционеров.
	На внутренних блоках кондиционеров включятся операционные индикаторы и соответствующая индикация на ПДУ.

	6
	Установить на таймере интервал 10 минут. С помощью переключателя 2 выбрать автоматический режим управления  (см. Рис. 2). 
	Включится индикатор нормальной работы 1-го кондиционера. Индикатор нормальной работы 2-го кондиционера, индикатор нормальной работы 3-го кондиционера и индикатор «авария» должен быть выключен (см. Рис. 2).

	7
	Проверить автоматическое последовательное переключение работы кондиционеров по таймеру (через каждые 10 минут).
	Включится индикатор нормальной работы 2-го кондиционера, затем еще через 10 минут – индикатор нормаль-ной работы 3-го кондиционера. Инди-катор сигнала «авария» и неработаю-щих в данный момент кондиционеров должны быть выключены.

	8
	Проверить автоматический перезапуск кондиционеров при аварийном снятии электро-питания. Снять электропитание с работающих кондиционеров (автоматом защиты, не выключая кондиционеры). Через 30 минут подать напряжение и проконтроллировать включение работавшего кондиционера.
	Включится индикатор нормальной работы 3-го кондиционера. Индика-торы нормальной работы 1-го и 2-го кондиционеров и индикатор аварии должены быть выключены.

	9
	Проверить автоматическое включение всех кондиционеров при аварийном повышении температуры в помещении. Для этого принудительно установить на термостате температуру ниже температуры воздуха в помещении.
	Включятся индикаторы работы 1-го, 2-го и 3-го кондиционера, а также инди-катор сигнала «авария» (см. Рис. 2).

	10
	Проверить блокировку несанк-ционированного (случайного) отключения кондиционеров с ПДУ. Нажать кнопку включения /выключения на ПДУ (ON/OFF) кондиционера.   
	Кондиционеры должны продолжать работать.

	11
	Привести систему в исходное состояние и занести результаты тестирования в Протокол испытаний – Приложение № 5 к настоящей Методике.   
	


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Результаты испытаний оформляются протоколами в соответствии с приведенной в Приложениях № 1-2 к настоящей Методике.

Приложение № 1

к Методике проведения приемо-сдаточных испытаний

Протокол испытаний № __________

от «___» _________ 2009г.

Кондиционер – сплит-система №_______
	Модель _________________
	Заводской №____________________


1. Замеры перед включением

	№ п/п
	Параметр
	Ед. изм.
	Норма
	Фактически

	1.1
	 Напряжение питания
	В
	207÷253
	

	1.2
	 Температура наружного воздуха
	(С
	от -30 до +46
	

	1.3
	 Температура в помещении
	(С
	от +22 до +27
	

	1.4
	 Относительная влажность в помещении
	%
	не более 80
	


2. Замеры в процессе работы

	№ п/п
	Параметр
	Ед. изм.
	Норма
	Фактически

	2.1
	Напряжение
	В
	207÷253
	

	2.2
	Рабочий ток
	А
	не более 6,7
	

	2.3
	Температура воздуха на входе во внутренний блок 
	(С
	от +22 до +27
	

	2.4
	Температура воздуха на выходе из внутреннего блока
	(С
	от   +4 до +18
	

	2.5
	Разница температур на воде и выходе внутреннего блока
	(C
	от +8 до +16
	


	Представитель
Заказчика на месте установки

Должность[Ф.И.О. представителя]
	
	Представитель
Исполнителя на месте установки

Должность[Ф.И.О. представителя]


Приложение № 2

к Методике проведения приемо-сдаточных испытаний

Протокол испытаний № __________

от «___» _________ 2009г.

Плата проводного адаптера кондиционера и согласователь работы кондиционеров  

	Модель ______________________
	Заводской №____________________


1. Замеры перед включением

	№ п/п
	Параметр
	Ед. изм.
	Норма
	Фактически

	1.1
	 Напряжение питания
	В
	207÷253
	

	1.2
	 Температура наружного воздуха
	(С
	от -30 до +46
	

	1.3
	 Температура в помещении
	(С
	от +22 до +27
	

	1.4
	 Относительная влажность в помещении
	%
	не более 80
	


2. Замеры в процессе работы

	№ п/п
	Параметр
	Норма
	Фактически

	2.1
	Проверка управления системой кондициони-рования и переключения кондиционеров по таймеру для равномерной выработки ресурса
	Система работает и кондици-онеры переключаются по установленному по таймеру времени
	

	2.2
	Автоматический перезапуск кондиционера при отключении и восстановлении электро-питания
	При возобновлении подачи питания кондиционер включился
	

	2.3
	Проверка включения всех кондиционеров и срабатывания сигнала «АВАРИЯ» при превышении максимально допустимой тем-пературы
	Загорается индикатор «АВАРИЯ» и включаются все кондиционеры
	

	2.4
	Блокировка несанкционированного отключе-ния кондиционера с ПДУ
	Блокировка команды ON/OFF с ПДУ кондиционера выполняется
	


	Представитель
Заказчика на месте установки

Должность[Ф.И.О. представителя]
	
	Представитель
Исполнителя на месте установки

Должность[Ф.И.О. представителя]








