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Извещение 

о проведении запроса котировок цен
Информация о размещении заказа

Форма размещения заказа: запрос котировок цен; 
Наименование размещения заказа: монтаж телевизионной системы охранного наблюдения в Отделении по Починковскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области

Номер размещения заказа: 1.
Информация о государственном заказчике – Отделение по Починковскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, 216450, Смоленская область, г.Починок,  ул. Кирова, д.6
Адрес электронной почты: ufk6313@sci.smolensk.ru
Контактное лицо: Руководитель Отделения Зубов Михаил Арсентьевич  тел.    (48149) 4-26-32
Источник финансирования заказа - федеральный бюджет.
Государственный контракт: монтаж телевизионной системы охранного наблюдения в Отделении по Починковскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области

Место оказания работ - 216450, Смоленская область, г.Починок ул.Кирова, д.6 Отделение по Починковскому району УФК по Смоленской области.
           Условия  оказания работ:
1. Качество исполнения;
2. Наименьшие затраты;
3. Характеристика, параметры оборудования должны отвечать следующим требованиям:

Цифровой видеорегистратор – (1 единица)
NV-DVR3009
Описание

• Квадруплекс - возможность одновременной цифровой записи, наблюдения, просмотра архива и работы по сети;
• Операционная система на базе Linux;
• Отображение в режиме реального времени;
• Скорость записи до 100 к/с;
• Собственный алгоритм компрессии на базе MPEG-4 (5 уровней сжатия);
• Разрешение записи:

- 360 x 288

- 720 x 288;
• Возможность выбора скорости и качества записи для каждой камеры индивидуально;
• Возможность установки 4 жёстких дисков 3.5” IDE, (в т.ч.1 съёмный диск);
• Расписание записи и детекция движения;
• Функция претревожной и тревожной записи;
• Возможность записи до 4 каналов аудио;
• Усовершенствованная функция поиска и ускоренного просмотра записанного материала;
• Удобная в обслуживании система SHUTTLE/JOG для просмотра записанного материала;
• Управление камерами PTZ (непосредственно с панели регистратора, либо по сети);
• Управление камерами NOVUS® через интерфейс RS-485;
• Протоколы управления: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Novus-D1, Pelco-D и другие;
• Управление регистратором посредством клавиатур NV-KBD60 и NV-KBD30;
• Возможность копирования записанного материала: через комп.сеть, порт USB, порт IEEE1394 или съёмный диск;
• Встроенный DVD-RW;
• Сетевое соединение, одновременное соединение с несколькими регистраторами, передача звукового канала в режиме реального времени, e-mail сообщение о любом тревожном событии;
• Программное обеспечение: N-Viewer 3000 для удалённого соединения с регистратором по сети, N-Tool - программа подсчёта дискового пространства и времени;
• Удобное многоязычное экранное меню;
• Многоуровневая система пользовательских профилей и защита паролем;
• Функция “укрытой” камеры;
• Управление посредством USB мыши или пультом дистанционного управления (в комплекте);
• Электропитание: АC 115~230 В;
Характеристика Параметры
	Режим работы
	квадроплекс

	Операционная система
	Linux

	Входы видео
	9 x BNC, сквозные

	Выходы видео к основному монитору
	(1 x BNC, 1 x S-Video, 1 x VGA) к дополнительному монитору (1 x BNC)

	Входы тревоги
	9

	Выходы тревоги
	4, релейный


	Входы аудио
	4 x RCA

	Входы аудио
	1 x RCA

	Скорость записи
	до 100 к/с (360 x 288), до 50 к/с (720 x 288)

	Компрессия
	собственный алгоритм на базе MPEG-4

	Разрешение записи
	720 x 288, 360 x 288

	Режимы записи
	постоянный/расписание/тревога/детекция движения


	Скорость отображения
	225 к/с в реальном времени

	Формат вывода изображения
	4, 6, 8, 9, “картинка в картинке”,последовательно, согласно установкам пользователя, цифровой зум

выбранного участка экрана: x2, x3, x4

	Детекция движения
	сетка 30x24 с регулировкой чувствительности и размера активной зоны

	Детекция потери сигнала
	есть

	Расписание записи
	индивидуальные установки для каждого дня недели и для специальных дней, индивидуально для каждой

камеры, возможность сочетания разных режимов записи



	Поиск записи
	по времени/дате, по списку событий

	Реестр событий
	до 25 000 событий

	Синхронизация времени
	автоматическое обновление времени через NTP сервер

	Жёсткие диски
	возможность установки 2-х жёстких дисков по 500 Гб (в т.ч.1 съёмный)

	Резервное копирование
	встроенный HDD, CD, DVD, внешний HDD через USB, USB Flash Memory, интернет DVD-RW внешний HDD через USB, IEEE1394

	Внешние порты
	1 x Ethernet - интерфейс RJ45, 10 Мб/с

1 x USB - для внешних носителей памяти, мыши,

1 х IEEE1394 - для внешних носителей памяти

1 x RS-485 - для подключения камер PTZ либо клавиатуры,

1 x RS-422 - для подключения клавиатур NV-KBD30, NV-KBD60

	Управление PTZ
	непосредственно с регистратора и через сеть

	Протоколы
	Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D, Lilin, Samsung, LG и др.

	Управление
	с передней панели, пульт дистанционного управления, с системной клавиатуры NV-KBD60 или

NV-KBD30, мышь через USB и по сеть (IRAS, iMAP)

	Меню
	многоязычное (русский)

	ПО
	N-Viewer 3000, N-Tool

	Уровни доступа
	16 независимых пользовательских профилей

	Функция самодиагностики
	аппаратный WatchDog

	Электропитание
	АC 115~230 В

	Потребляемая мощность
	63 Вт без дисков, 102 Вт с 4 дисками

	Рабочие температуры
	5°C ~ 40°C

	Относительная влажность
	0 ~ 80% (без конденсации)

	Размеры (мм)
	432 (Ш) x 88 (В) x 427 (Д)

	Вес
	8.9 кг (без дисков)

	Крепление в стойку Rack
	есть




Камеры день/ночь NVC-825DN ( в количестве 6 штук)
Описание
· Механический ИК-фильтр
· Возможность работы с ИК-подсветкой
· Горизонтальное разрешение: 580 ТВЛ
· Чувствительность: 0.0003 лк/F=1.2 (DSS вкл.)

· Широкий динамический диапазон (WDR) обеспечивает высокое и стабильное качество сигнала при различных условиях освещения
· Зум: 3-кратное цифровое увеличение
· 4 ненаблюдаемые зоны
· Расширенные возможности управления:
- непосредственно с задней панели камеры
· с системных клавиатур NV-KBD60 и NV-KBD40
· с компьютера при помощи программного обеспечения CamConfigurator
· посредством плат видеоввода NOVUS®
•
Возможность управления цифровым зумом непосредственно с панели регистраторов NOVUS®, при помощи программного

обеспечения плат видеоввода NOVUS®, с клавиатур NV-KBD60, NV-KBD40 и программы CamConfigurator
· Управление RS-485
· Протокол: Novus-C2
· Электропитание: DC 12 В/АC 24 В
	Характеристика
	Параметры

	Преобразователь изображения
	1/3” ПЗС-матрица SONY Double Scan

	Разрешение
	480 ТВЛ - цв.режим, 580 ТВЛ - ч/б режим

	Чувствительность
	0.1 лк/F=1.2 - цветной режим,

0.01 лк/F=1.2 - ч/б режим,

0.001 лк/F=1.2 - цветной режим, DSS вкл.

0.0003 лк/F=1.2 - ч/б режим, DSS вкл.

	Отношение сигнал/шум
	более 50 дБ (выкл. AGC)

	Электронный затвор (AES)
	авто: от 1/50 с до 1/10 000 с

	Скорость замедленного затвора
	1/25 с ~ 3.2 с

	Авторегулировка усиления (AGC)
	выкл./низкий/средний/высокий

	Широкий динамический диапазон (WDR)
	вкл./выкл. (15 уровней)

	Баланс белого (WB)
	3 режимa: авто/временный/вручную

	Компенсация засветки фона (BLC)
	вкл./выкл. (15 уровней)

	Синхронизация
	внутренняя/ от сети

	Функция день/ночь
	авто/вручную/внешнее включение

	Порог переключения функции день/ночь
	0 ~ 200

	Регулируемое Время Включения ИК - Фильтра
	0  ~ 15 с

	Зум
	3x цифровой

	Диафрагма
	D либо V

	Тип крепления объектива
	C/CS

	Защита от мерцаний
	вкл./выкл.

	Видео выход
	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом

	Удаленное управление
	RS-485

	Протоколы
	Novus-C2

	Экранное меню (OSD)
	есть

	Ненаблюдаемые зоны
	4

	Дополнительные функции
	встроенный фотоэлемент, взаимодействие с ИК - прожекторами; эффекты: негатив/позитив, ч/б, зеркальный режим, картина в картинке (PIP), функция заморозки и др.; настройка параметров изображения: резкость, яркость

	Электропитание
	DC 12 В/AC 24 В

	Потребляемая мощность
	6 Вт


	Рабочие температуры
	-10°C ~ 50°C

	Размеры (мм)
	62 (Ш) x 57 (В) x 124 (Д)

	Вес
	430 гр


Системная клавиатура для цифровых регистраторовNV-KBD30
Описание
· Клавиатура для удаленного управления цифровыми регистраторами NOVUS®
· Протоколы для управления регистраторами: Novus-D1, Novus-D2, Novus-D3
· 27 многофункциональных клавиш
· LED дисплей: 4 знака
· Электропитание DC 9 В
	Характеристика
	Параметры

	Совместимое оборудование
	регистраторы NOVUS®: DVR5800, DVR5500, DVR5100, DVR5000, DVR4500, DVR1100 i NV-DVR1014, возможность подключения до 9-ти регистраторов

	Протоколы для управления регистраторами
	Novus-D1, Novus-D2

	Клавиши
	27, многофункциональные

	Дисплей
	LED, 4 знака

	Разъемы
	RS-485 для управления камерами PTZ (2 x RJ-45)

	Электропитание
	DC 9 В

	Потребляемая мощность
	9 Вт

	Рабочие температуры
	5°C ~ 40°C

	Размеры (мм)
	220 (Ш) x 56 (В) x 180 (Г)

	Вес
	0.8 кг


	Характеристика
	Параметры

	Тип
	для наружной установки

	Материал
	алюминий

	Цвет
	серый

	Наружные размеры (мм)
	113 (Ш) x 106 (В) x 410 (Д)

	Внутреннее пространство для камеры (мм)
	76 (Ш) x 72 (В) x 260 (Д)

	Обогрев
	есть

	Солнцезащитный козырек
	есть

	Рабочие температуры
	-30°C ~ 50°C

	Класс герметичности
	IP 66

	Электропитание
	AC 24 В

	Вес
	1.25 кг

	В комплекте
	кожух, ключ L, комплект шурупов


Кожух для камер (6 штук)
NVH-100H/12/24
Монитор LCD NVM-317LCD
Описание
· Цветные мониторы TFT LCD высокого разрешения
· Цифровой гребенчатый фильтр 3D
· Диагональ: 17”

· Многоязычное экранное меню
· Входы видео: 2 x BNC, S-Video, VGA
· Входы аудио: RCA
· Встроенные громкоговорители
· Электропитание: DС 12 В (сетевой адаптер на DС 12 В/АC 100~240 В в комплекте)
	Характеристика
	Параметры

	Тип матрицы
	17' цветная TFT

	Диагональ
	431 мм

	Поверхность (мм)
	337.9 x 270.3 (мм)

	Размер точки (мм)
	0.264 x 0.264 (мм)

	Разрешение
	580 ТВЛ

	Угол обзора
	80°/80°/80°/80°

	Контраст
	400:1

	Яркость
	350 кд/м2

	Цвета
	16.7 млн.

	Время реакции
	8 мс

	Входы видео
	2 x CVBS: соединение BNC, 1 x S-Video: mini DIN 4 соединение, 1 x VGA

	Входы аудио
	стерео 1 Vp-p/1 кГц

	Выход динамиков
	2 x 1.0 Вт

	Настройки
	многоязычное экранное меню

	Стандарт сигнала
	автоматическое определение PAL/NTSC

	Корпус
	чёрный, пластмассовый

	Электропитание
	DС 12 В (сетевой адаптер на DС 12 В/АC 100~240 В в комплекте

	Потребляемая мощность
	40 Вт

	Рабочие температуры
	5°C ~ 40°C

	Размеры (мм)
	370 (В) x 390 (Ш) x 190 (Г)

	Вес
	3.5 кг

	Стандарт крепления
	VESA 75x75


Объективы ИК NVL-3085D/IR
Описание
· Автоматическая диафрагма
· Предназначен для работы в инфракрасном диапазоне
· Отличное взаимодействие с камерами типа день/ночь
· Нейтрализуют явления хроматических и асферических аберраций
· Стеклянная оптика наилучшего качества
· Программа Lens_Calc (доступна на сайте) поможет подобрать оптимальный объектив
	Характеристика
	Параметры

	Формат ПЗС-матрицы
	1/3”

	Фокусное расстояние
	3.0 ~ 8.5 мм

	Диафрагма
	авто (D)

	Изменение апертуры
	F=1.0-360

	Тип крепления объектива
	CS

	Угол обзора (Г)
	90.5° ~ 33.6°


В случае  замены материалов и оборудования аналогичными ( взаимозаменяемыми) по техническим и функциональным характеристикам, не влияющим на качество и потребительские свойства, должны быть предоставлены характеристики каждого оборудования.
         С обязательным заполнением приложения №2 «Форма сведений о функциональных характеристиках ( потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров.

Сроки выполнения работ – в течение 3 календарных дней с момента подписания государственного контракта.

Сведения о включенных в цену работ - в цену контракта  включены расходы на монтажные работы, пусконаладочные работы, стоимость материалов, оборудования, расходы на уплату налогов, других сборов и обязательных платежей Расходы по доставке оборудования и материалов. Уборка после установки.

Максимальная цена контракта – 360000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.


Место подачи котировочных заявок - 216450, Смоленская область, г. Починок ул.Кирова, д. 6  Отделение по Починковскому району УФК по Смоленской области.


Форма котировочной заявки:  котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа ( для физических лиц), а также скреплена печатью ( для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа, в том числе на прошивке.
         Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения государственного контракта, предусмотренные настоящим Извещением.
          Котировочная заявка должна быть составлена по форме согласно приложению №1 «Котировочная заявка (котировка цен)» к настоящему Извещению.

         Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером.

          Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин., в пятницу с 9 час.00 мин. До 16 час.30 мин.  по адресу: Смоленская область, г.Починок, ул.Кирова, д. 6; контактный телефон: (48149) 4-26-32

Дата начала подачи котировочных заявок:   08  сентября  2009г.


Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 17 час. 30 мин. (время московское) 16 сентября 2009г.


Котировочные заявки, поданные позднее вышеуказанного срока, не рассматриваются и возвращаются участникам размещения заказа. Также уведомляем, что опубликованное заказчиком извещение о размещении заказа путем запроса котировок и предоставление исполнителем котировочных цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок и условия оплаты работ – безналичная, оплата производится после выполнения условий контракта, в течение 3 дней с момента предоставления на оплату счета,  акта выполненных работ.


Государственный контракт будет заключен через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Руководитель отделения                                                                                   М.А.Зубов
Приложение №1
К Извещению о проведении запроса

Котировок цен №1
                                                                            «монтаж телевизионной системы 

охранного наблюдения в Отделении по Починковскому району 

                                                                       Управления Федерального казначейства

                                                                                                   по Смоленской области»

 от 07 сентября 2009г.

Котировочная заявка
(котировка цен)
Дата: «___»________200_ г.
№________________________
Кому: Государственному заказчику руководителю Отделения по Починковскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области
                      М.А.Зубову

Заявитель:  ________________________________________________________________________
                                                             (наименование организации)
Расположенный по адресу: ________________________________________
телефон: ______________________ телефакс: ____________________________
зарегистрированный в: _________________________________________
                                                                          (место регистрации)
 ИНН ____________________________________
 банковские реквизиты: ______________________________________________
  в ____________________________________________________
                                                                                          (наименование банка)
 код ОГРН _________________
 в лице ______________________________________________________________________________
                                                                             (должность, Ф.И.О.)
Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить монтаж телевизионной системы охранного наблюдения в Отделении по Починковскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области

, выполнив следующие условия:
1.

2.

Сумма итого прописью:  _______________________________________________________________
Сведения о включенных в цену работ -  ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
(расходы на монтажные работы, пусконаладочные работы, стоимость материалов, оборудования, расходы на уплату налогов, других сборов и обязательных платежей Расходы по доставке оборудования и материалов. Уборка после установки).
Место выполнения работ  по адресу: Смоленская область, г. Починок, ул.Кирова, д. 6.

Срок выполнения работ:  _______________________________________________________________

Сроки и условия оплаты: _________________________________________________
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы в соответствии с условиями, определенными запросом котировки цены, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.
Цены на работы указаны с учетом расходов на монтажные работы, пусконаладочные работы, стоимость материалов, оборудования, расходы на уплату налогов, других сборов и обязательных платежей Расходы по доставке оборудования и материалов. Уборка после установки.
___________________               ______________________
    (подпись, печать)                                        (должность)
