                                                                                УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Отделения по Краснинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области

___________________/А.К. Тапцов/
«30» ноября 2009 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

Информация о размещении заказа:
Форма размещения заказа: запрос котировок цен. 
Наименование размещения заказа: монтаж телевизионной системы охранного наблюдения в Отделении по Краснинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области.
Номер размещения заказа: 1.
Информация о государственном заказчике:

 Отделение по Краснинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, 216100, Смоленская область, п.г.т. Красный,  ул. Карла Маркса, д. 32.
Адрес электронной почты: ufk6310@sci.smolensk.ru
Контактное лицо: Заместитель руководителя Отделения – начальник отдела исполнения бюджетов и бухгалтерского учета Отделения по Краснинскому району УФК по Смоленской области Исакова Светлана Викторовна тел.: (48145) 4-19-33.
Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

Государственный контракт: монтаж телевизионной системы охранного наблюдения в Отделении по Краснинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области.
Место оказания работ: 216100, Смоленская область, п.г.т. Красный ул. Карла Маркса, д.32, Отделение по Краснинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области.

Наименование и объем выполняемых работ:

	№
	Товар
	Кол-во
	Ед.

	1
	Видеорегистратор цифровой 
	1
	шт.

	2
	Монитор LCD 17" 
	2
	шт.

	3
	Винчестер IDE 500Gb 
	1
	шт.

	4
	Антивандальная камера 
	2
	шт.

	5
	Камера ПЗС
	4
	шт.

	6
	Видеокамера купольная цветная, 380 ТВЛ, 0,3 лк,  f=3,8 мм (66 гр.) DC 12В.
	1
	шт.

	7
	Объектив варифокальный 
	4
	шт.

	8
	Термокожух наружный на 12/24В
	4
	шт.

	9
	Кронштейн 
	4
	шт.

	10
	Клавиатура для удаленного управления цифровыми регистраторами 
	1
	шт.

	11
	Источник вторичного электропитания 
	2
	шт.

	12
	ИБП 
	1
	шт.

	13
	Кабель коаксиальный  (r=75 Ом, s=1х0.9мм, d=6.7 мм)
	200
	м

	14
	Кабель силовой гибкий  2х0,75
	200
	м

	15
	Кабель силовой гибкий  3х0,75 
	180
	м

	16
	Кабель силовой гибкий  3х1,5 
	21
	м

	17
	Кабель витая пара UTP, категория 5e, 4 пары, одножильный.
	20
	м

	18
	Разъем BNC CH7101, прямой
	18
	шт.

	19
	Разъем RJ-45 Cat 5E 
	2
	шт.

	20
	Клеммная колодка с предохранителем
	13
	шт.

	21
	Клемник (винт., J, 1-4кв.мм)
	10
	шт.

	22
	Клеммный блок заземляющий (желто-зеленый)
	2
	шт.

	23
	Металлорукав, диам. 32 мм
	60
	м

	24
	Жесткая труба 1525 КА
	12
	м

	25
	Жесткая труба 1520 КА
	36
	м

	26
	Колено для жесткой трубы  4120 KB
	2
	шт.

	27
	Колено для жесткой трубы 4125 KB
	2
	шт.

	28
	Крепеж из ПВХ для жесткой  трубы 5320 KB
	27
	шт.

	29
	Крепеж из ПВХ для жесткой  трубы 5325 KB
	12
	шт.

	30
	Коробка распределительная ОП 100*100*50 IP 56 ДКС 53810
	2
	шт.

	31
	Ввод каб. диаметр 25 IP55 серый ДКС 54525
	8
	шт.

	32
	М45 6Мод. Основание крепл. под винт
	1
	шт.

	33
	М45 6Мод. Рамка Белая Горизонтальная
	1
	шт.

	34
	Рамка М45, 6Мод., ГОРИЗ. 20х12,5 - 75х20,
	1
	шт.

	35
	М45 6Мод. Блок розеток 3 х 2К+3 Нем.ст. 10/16А с защитными шторками
	1
	шт.

	36
	Щиток пластмассовый, белый, IP30, (1х13)М
	1
	шт.

	37
	Предохранитель 1 А
	15
	шт.

	38
	Автоматический выключатель 6А, 1P, 6kA, 1 Мод, DX Standard
	1
	шт.

	39
	Трубка гофрированная, легкая, из ПВХ, диаметр 20 мм (с протяжкой)
	5
	м

	40
	Дюбель 6х35 полипропилен
	1
	тыс. шт

	41
	Саморез г+д3,5х35, потай, крупная резьба, оксид
	1
	тыс. шт

	42
	Крепеж (клипса) для гофрированных труб 20 мм
	10
	шт.

	43
	Трубка термоусадочная  диаметр 32мм
	1
	м

	44
	Разъем RJ-11 6P4C (4 контакта)
	3
	шт.

	45
	Монтажные и пусконаладочные работы
	1
	комп.


Условия  оказания работ:
1. Качество исполнения;
2. Наименьшие затраты;
3. Характеристика, параметры основного оборудования должны отвечать следующим требованиям:

Цифровой видеорегистратор

Описание:
• Квадруплекс - возможность одновременной цифровой записи, наблюдения, просмотра архива и работы по сети;
• Операционная система на базе Linux;
• Отображение в режиме реального времени;
• Скорость записи до 100 к/с;
• Собственный алгоритм компрессии на базе MPEG-4 (5 уровней сжатия);
• Разрешение записи:

- 360 x 288

- 720 x 288;
• Возможность выбора скорости и качества записи для каждой камеры индивидуально;
• Возможность установки 4 жёстких дисков 3.5” IDE, (в т.ч.1 съёмный диск);
• Расписание записи и детекция движения;
• Функция претревожной и тревожной записи;
• Возможность записи до 4 каналов аудио;
• Усовершенствованная функция поиска и ускоренного просмотра записанного материала;
• Удобная в обслуживании система SHUTTLE/JOG для просмотра записанного материала;
• Управление камерами PTZ (непосредственно с панели регистратора, либо по сети);
• Управление камерами NOVUS® через интерфейс RS-485;
• Протоколы управления: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Novus-D1, Pelco-D и другие;
• Управление регистратором посредством клавиатур NV-KBD60 и NV-KBD30;
• Возможность копирования записанного материала: через комп.сеть, порт USB, порт IEEE1394 или съёмный диск;
• Встроенный DVD-RW;
• Сетевое соединение, одновременное соединение с несколькими регистраторами, передача звукового канала в режиме реального времени, e-mail сообщение о любом тревожном событии;
• Программное обеспечение: N-Viewer 3000 для удалённого соединения с регистратором по сети, N-Tool - программа подсчёта дискового пространства и времени;
• Удобное многоязычное экранное меню;
• Многоуровневая система пользовательских профилей и защита паролем;
• Функция “укрытой” камеры;
• Управление посредством USB мыши или пультом дистанционного управления (в комплекте);
• Электропитание: АC 115~230 В;
Характеристика. Параметры

	Режим работы
	квадроплекс

	Операционная система
	Linux

	Входы видео
	9 x BNC, сквозные

	Выходы видео к основному монитору
	(1 x BNC, 1 x S-Video, 1 x VGA) к дополнительному монитору (1 x BNC)

	Входы тревоги
	9

	Выходы тревоги
	4, релейный

	Входы аудио
	4 x RCA

	Входы аудио
	1 x RCA

	Скорость записи
	до 100 к/с (360 x 288), до 50 к/с (720 x 288)

	Компрессия
	собственный алгоритм на базе MPEG-4

	Разрешение записи
	720 x 288, 360 x 288

	Режимы записи
	постоянный/расписание/тревога/детекция движения

	Скорость отображения
	225 к/с в реальном времени

	Формат вывода изображения
	4, 6, 8, 9, “картинка в картинке”,последовательно, согласно установкам пользователя, цифровой зум

выбранного участка экрана: x2, x3, x4

	Детекция движения
	сетка 30x24 с регулировкой чувствительности и размера активной зоны

	Детекция потери сигнала
	есть

	Расписание записи
	индивидуальные установки для каждого дня недели и для специальных дней, индивидуально для каждой

камеры, возможность сочетания разных режимов записи



	Поиск записи
	по времени/дате, по списку событий

	Реестр событий
	до 25 000 событий

	Синхронизация времени
	автоматическое обновление времени через NTP сервер

	Жёсткие диски
	возможность установки 2-х жёстких дисков по 500 Гб (в т.ч.1 съёмный)

	Резервное копирование
	встроенный HDD, CD, DVD, внешний HDD через USB, USB Flash Memory, интернет DVD-RW внешний HDD через USB, IEEE1394

	Внешние порты
	1 x Ethernet - интерфейс RJ45, 10 Мб/с

1 x USB - для внешних носителей памяти, мыши,

1 х IEEE1394 - для внешних носителей памяти

1 x RS-485 - для подключения камер PTZ либо клавиатуры,

1 x RS-422 - для подключения клавиатур NV-KBD30, NV-KBD60

	Управление PTZ
	непосредственно с регистратора и через сеть

	Протоколы
	Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D, Lilin, Samsung, LG и др.

	Управление
	с передней панели, пульт дистанционного управления, с системной клавиатуры NV-KBD60 или

NV-KBD30, мышь через USB и по сеть (IRAS, iMAP)

	Меню
	многоязычное (русский)

	ПО
	N-Viewer 3000, N-Tool

	Уровни доступа
	16 независимых пользовательских профилей

	Функция самодиагностики
	аппаратный WatchDog

	Электропитание
	АC 115~230 В

	Потребляемая мощность
	63 Вт без дисков, 102 Вт с 4 дисками

	Рабочие температуры
	5°C ~ 40°C

	Относительная влажность
	0 ~ 80% (без конденсации)

	Размеры (мм)
	432 (Ш) x 88 (В) x 427 (Д)

	Вес
	8.9 кг (без дисков)

	Крепление в стойку Rack
	есть




Камеры день/ночь с функцией G1 
Описание:
· Механический ИК-фильтр; 

· Возможность работы с ИК-подсветкой; 

· Горизонтальное разрешение: до 700 ТВЛ; 

· Чувствительность: от 0.00004 лк/F=1.2 (DSS вкл.); 

· Функция замедленного затвора (DSS); 

· Цифровое шумоподавление (DNR); 

· Цифровой стабилизатор картинки (DIS); 

· Система компенсации встречной засветки (HLC); 

· Зум: 10 x цифровой; 

· 8 ненаблюдаемых зон; 

· 1 выход тревоги активируемый при детекции движения; 

· Дополнительные функции: настройка резкости изображения, зеркальный режим и оборот на 180˚, функция „заморозки ”, детекция движения; 

· Экранное меню, управляемое при помощи:
- кнопок с задней панели камеры;
- программы для обслуживания плат видеоввода NOVUS®;
- непосредственно с панели всех регистратора модельного ряда NOVUS®;
· Электропитание: DC 12 В. 

Характеристики. Параметры.
	Характеристика
	Параметры

	Преобразователь изображения
	1/3” ПЗС-матрица SONY Super HAD II

	Разрешение
	580 ТВЛ – цв.режим, 700 ТВЛ – ч/б режим

	Чувствительность
	0.5 лк /F=1.2 – цв.режим,
0.005 лк /F=1.2 – ч/б режим (1/50 с),
0.00004 лк /F=1.2 – ч/б режим DSS

	Отношение сигнал/шум
	более 52 дБ (выкл. AGC)

	Электронный затвор (AES)
	авто: 1/50 с ~ 1/120 000 с

	Скорость замедленного затвора
	1/25 с ~ 5.12 с

	Авторегулировка усиления (AGC)
	вкл./выкл. (2 режима)

	Баланс белого (WB)
	5 режимов: AWB/помещение/улица/вручную/WAWB

	Компенсация засветки фона (BLC)
	вкл./выкл. (3 режима)

	Синхронизация
	внутренняя

	Функция день/ночь
	авто/вручную

	Регулируемое Время Включения ИК – Фильтра
	5 с/7 с/10 с/15 с/20 с/30 с/40 с/60 с

	Зум
	10x цифровой

	Диафрагма
	D либо V

	Тип крепления объектива
	C/CS

	Защита от мерцаний
	вкл./выкл.

	Видео выход
	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом

	Экранное меню (OSD)
	есть

	Ненаблюдаемые зоны
	8

	Дополнительные функции
	DIS – цифровой стабилизатор картинки,
DNR – цифровое шумоподавление, детекция движения
HLC – система компенсации встречной засветки,
детекция движения,
эффекты: зеркальный режим и оборот на 180˚, функция „заморозки ”, настройка резкости изображения

	Электропитание
	DC 12 В

	Потребляемая мощность
	1,8 Вт

	Рабочие температуры
	-10°C ~ 50°C

	Размеры (мм)
	60 (Ш) x 55 (В) x 120 (Д)

	Вес
	170 гр.


Антивандальная камера день/ночь 
Описание:
· Механический ИК-фильтр; 

· Возможность работы в ИК-диапазоне; 

· Горизонтальное разрешение: до 600 ТВЛ; 

· Чувствительность: от 0.1 лк/F=1.2 (0 лк при вкл. ИК-подсветке);
· Тип объектива: vari-focal, f=3.8 ~ 9.5 mm, автодиафрагма (D); 

· Возможность наружной регулировки объектива; 

· 3-х осевая регулировки положения модуля камеры; 

· Интегрированная ИК-подсветка: 25 диодов LED; 

· Класс герметичности: IP 65; 

· Антивандальный корпус;
· Электропитание: DC 12 B.
Характеристики. Параметры.

	Преобразователь изображения

	1/3” ПЗС-матрица SONY Super HAD 


	Разрешение

	550 ТВЛ - цв. режим, 600 ТВЛ- ч/б режим


	Чувствительность

	0.3 лк/F=1.2 - цв. режим,0.1 лк/F=1.2 - ч/б режим,0 лк (ИК вкл.)


	Отношение сигнал/шум

	более 48 дБ (выкл. AGC)


	Электронный затвор (AES)

	авто: 1/50 c ~ 1/100 000 c


	Авторегулировка усиления (AGC)

	вкл.


	Баланс белого (WB)

	авто


	Компенсация засветки фона (BLC)

	авто


	Синхронизация

	внутренняя


	Функция день/ночь

	авто


	Тип объектива

	vari-focal, f=3.8 ~ 9.5 мм, автодиафрагма (D)


	Угол обзора (Г)

	62° ~ 29°


	ИК-подсветка

	LED - 25 шт


	Расстояние действия ИК-подсветки

	до 15 м


	Видео выход

	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ом


	Корпус

	aнтивандальный, изготовленный из алюминия


	Класс герметичности

	IP 65


	Электропитание

	DC 12 B


	Потребляемая мощность

	8,4 Вт (ИК вкл.)


	Рабочие температуры

	-10°C ~ 50°C


	Размеры (мм)

	124 (Ø) x 90,5 (В)


	Вес

	848 гр.



	


Системная клавиатура для цифровых регистраторов
Описание:
· Клавиатура для удаленного управления цифровыми регистраторами NOVUS®;
· Протоколы для управления регистраторами: Novus-D1, Novus-D2, Novus-D3;
· 27 многофункциональных клавиш;
· LED дисплей: 4 знака;
· Электропитание DC 9 В.
Характеристики. Параметры.

	Характеристика
	Параметры

	Совместимое оборудование
	регистраторы NOVUS®: DVR5800, DVR5500, DVR5100, DVR5000, DVR4500, DVR1100 i NV-DVR1014, возможность подключения до 9-ти регистраторов

	Протоколы для управления регистраторами
	Novus-D1, Novus-D2

	Клавиши
	27, многофункциональные

	Дисплей
	LED, 4 знака

	Разъемы
	RS-485 для управления камерами PTZ (2 x RJ-45)

	Электропитание
	DC 9 В

	Потребляемая мощность
	9 Вт

	Рабочие температуры
	5°C ~ 40°C

	Размеры (мм)
	220 (Ш) x 56 (В) x 180 (Г)

	Вес
	0.8 кг


	Характеристика
	Параметры

	Тип
	для наружной установки

	Материал
	алюминий

	Цвет
	серый

	Наружные размеры (мм)
	113 (Ш) x 106 (В) x 410 (Д)

	Внутреннее пространство для камеры (мм)
	76 (Ш) x 72 (В) x 260 (Д)

	Обогрев
	есть

	Солнцезащитный козырек
	есть

	Рабочие температуры
	-30°C ~ 50°C

	Класс герметичности
	IP 66

	Электропитание
	DC 12 В

	Вес
	1.25 кг

	В комплекте
	кожух, ключ L, комплект шурупов


Кожух для камер 
NVH-100H/12/24
Монитор LCD 
Описание
· Цветные мониторы TFT LCD высокого разрешения;
· Цифровой гребенчатый фильтр 3D;
· Диагональ: 17”;
· Многоязычное экранное меню;
· Входы видео: 2 x BNC, S-Video, VGA;
· Входы аудио: RCA;
· Встроенные громкоговорители;
· Электропитание: DС 12 В (сетевой адаптер на DС 12 В/АC 100~240 В в комплекте).
Характеристики. Параметры.

	Характеристика
	Параметры

	Тип матрицы
	17' цветная TFT

	Диагональ
	431 мм

	Поверхность (мм)
	337.9 x 270.3 (мм)

	Размер точки (мм)
	0.264 x 0.264 (мм)

	Разрешение
	580 ТВЛ

	Угол обзора
	80°/80°/80°/80°

	Контраст
	400:1

	Яркость
	350 кд/м2

	Цвета
	16.7 млн.

	Время реакции
	8 мс


	Входы видео
	2 x CVBS: соединение BNC, 1 x S-Video: mini DIN 4 соединение, 1 x VGA

	Входы аудио
	стерео 1 Vp-p/1 кГц

	Выход динамиков
	2 x 1.0 Вт

	Настройки
	многоязычное экранное меню

	Стандарт сигнала
	автоматическое определение PAL/NTSC

	Корпус
	чёрный, пластмассовый

	Электропитание
	DС 12 В (сетевой адаптер на DС 12 В/АC 100~240 В в комплекте

	Потребляемая мощность
	40 Вт

	Рабочие температуры
	5°C ~ 40°C

	Размеры (мм)
	370 (В) x 390 (Ш) x 190 (Г)

	Вес
	3.5 кг

	Стандарт крепления
	VESA 75x75


Объектив
Описание:
· Автоматическая диафрагма;
· Предназначен для работы в инфракрасном диапазоне;
· Отличное взаимодействие с камерами типа день/ночь;
· Нейтрализуют явления хроматических и асферических аберраций;
· Стеклянная оптика наилучшего качества;
· Программа Lens_Calc (доступна на сайте) поможет подобрать оптимальный объектив.
Характеристики. Параметры.

	Характеристика
	Параметры

	Формат ПЗС-матрицы
	1/3”

	Фокусное расстояние
	3.0 ~ 8.5 мм

	Диафрагма
	авто (D)

	Изменение апертуры
	F=1.0-360

	Тип крепления объектива
	CS

	Угол обзора (Г)
	90.5° ~ 33.6°


По техническим и функциональным характеристикам должны быть предоставлены характеристики каждого оборудования с обязательным заполнением приложения №2 “ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ”.

Сроки выполнения работ: в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания государственного контракта.

Сведения о включенных в цену работ расходах: в цену государственного контракта  включены расходы на монтажные работы, пусконаладочные работы, стоимость материалов, оборудования, расходы на уплату налогов, других сборов и обязательных платежей, расходы по доставке оборудования и материалов, уборка после установки.

Максимальная цена контракта: 384000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 коп.

Место подачи котировочных заявок: 216100, Смоленская область,          п.г.т. Красный, ул. Карла Маркса, д.32  Отделение по Краснинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области.

Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц), а также скреплена печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа, в том числе на прошивке.
         Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения государственного контракта, предусмотренные настоящим Извещением.
          Котировочная заявка должна быть составлена по форме согласно приложению №1 «Котировочная заявка (котировка цен)» к настоящему Извещению.

         Котировочная заявка может быть подана по почте или курьером.

          Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. (время московское), в пятницу с 9 час.00 мин. до 16 час.30 мин. (время московское)  по адресу: Смоленская область, п.г.т. Красный, ул. Карла Маркса, д. 32; контактный телефон: (48145) 4-19-33.

Дата начала подачи котировочных заявок: 01 декабря  2009 года.

Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 17 час. 30 мин. (время московское) 09 декабря 2009года.

Котировочные заявки, поданные позднее вышеуказанного срока, не рассматриваются и возвращаются участникам размещения заказа. Также уведомляем, что опубликованное заказчиком извещение о размещении заказа путем запроса котировок и предоставление исполнителем котировочных цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Срок и условия оплаты работ: безналичная, оплата производится после выполнения условий контракта, в течение 3 (трех) дней с момента предоставления на оплату счета,  акта выполненных работ.


Государственный контракт будет заключен через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:


Приложение №1 «Котировочная заявка (котировка цен)»; 

Приложение №2 «Форма предложения о технических, функциональных, количественных и качественных характеристиках товара, выполняемых работ, оказываемых услуг».
	Приложение №1
к Извещению о проведении запроса котировок цен №1 «Монтаж телевизионной системы охранного наблюдения в Отделении по Краснинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области»

от «30» ноября 2009 года


Дата: «___»________200_ г.
№________________________
Государственному заказчику

руководителю Отделения по Краснинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области

А.К. Тапцову

Котировочная заявка
(котировка цен)
Заявитель:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                             (наименование организации)
Расположенный по адресу: _________________________________________________
телефон: ______________________ телефакс: _________________________________
зарегистрированный в: ____________________________________________________
                                                                (место регистрации)
 ИНН ___________________________________________________________________
 банковские реквизиты: ____________________________________________________
  в ______________________________________________________________________
                                                         (наименование банка)
 код ОГРН _______________________________________________________________
 в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                      (должность, Ф.И.О.)
Изучив Извещение о проведении запроса котировок цен №1 «Монтаж телевизионной системы охранного наблюдения в Отделении по Краснинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области»                  от «30» ноября 2009 года, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить монтаж телевизионной системы охранного наблюдения в Отделении по Краснинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, выполнив следующие условия:
1.

2.

3.

Сумма итого прописью:  ________________________________________________________________________
Сведения о включенных в цену работ расходах:  ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
(расходы на монтажные работы, пусконаладочные работы, стоимость материалов, оборудования, расходы на уплату налогов, других сборов и обязательных платежей Расходы по доставке оборудования и материалов. Уборка после установки).
Место выполнения работ  по адресу: Смоленская область, п.г.т. Красный, ул. Карла Маркса, д. 32
Срок выполнения работ:  ________________________________________________________________________
Сроки и условия оплаты: ________________________________________________________________________
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы в соответствии с условиями, определенными запросом котировки цены и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.
Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировки цен и представление котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.
Цены на работы указаны с учетом расходов на монтажные работы, пусконаладочные работы, стоимость материалов, оборудования, расходы на уплату налогов, других сборов и обязательных платежей Расходы по доставке оборудования и материалов. Уборка после установки.
Контактное лицо:______________________________(указать Ф.И.О.)
Телефон/факс:_________________________________(указать код, номер)  

___________________________               ____________________________
           (подпись, печать)                                                 (должность)
	Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок цен №1 «Монтаж телевизионной системы охранного наблюдения в Отделении по Краснинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области»

от «30» ноября 2009 года


ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

На бланке организации

Дата, исх. номер
	СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

	


	№ п/п (по тех. заданию)
	Наименование выполняемых

работ

(указать наименование и №(номер) ФЕР, ТЕР, ТЕРм и т.д.)*
	Наименование и тип используемых материалов*
	Функциональные характеристики

(описание выполняемых работ, используемых материалов)*
	Качественные характеристики выполняемых работ и использованных материалов

(№, дата документа регламентирующего качество: ГОСТ, СНиП и т.д.)*
	Кол-во (объём)*

	
	
	наименование
	производитель
	Артикул производителя (партнамбер)
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Руководитель организации (уполномоченное лицо)

участника размещения заказа                                           ________________________  /ФИО/
М.П.
Примечание:

 (*) – заполняется участником строго в соответствии с требованиями к товару, приведенными в технической части котировки;

Все столбцы данной формы являются обязательными для заполнения.

Участник размещения заказа по своему усмотрению может прикладывать любые документы,  характеризующие предлагаемый к поставке товар.
Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.
Проект Государственного контракта №
на монтаж телевизионной системы охранного наблюдения в Отделении по Краснинскому району Управления Федерального казначейства 
по Смоленской области 

п.г.т. Красный                                                                                    «__» ________ 200_ г.

Отделение по Краснинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, в лице руководителя Тапцова Александра Кирилловича, действующего на основании Положения, утвержденного приказом Управления Федерального казначейства по Смоленской области от 30.03.2005 № 44, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _________________в лице _______________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является победителем проведенного «Заказчиком» размещения государственного заказа на «Монтаж телевизионной системы охранного наблюдения в Отделении по Краснинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области» путем запроса котировок, согласно протокола №___ от ________ заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Подрядчик проводит работы по монтажу телевизионной системы охранного наблюдения в Отделении по Краснинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области, а Заказчик оплачивает заказ в размере и на условиях настоящего Контракта.
1.2. Срок исполнения Контракта 3 (три) календарных дня с момента подписания государственного Контракта.

2.Цена Контракта.

Цена контракта составляет _______ рублей (___________ 00 копеек), в цену Контракта  включены расходы на монтажные работы, пусконаладочные работы, стоимость материалов, оборудования, расходы на уплату налогов, других сборов и обязательных платежей. Расходы по доставке оборудования и материалов. Уборка после установки.

         3.Права и обязанности Сторон.

3.1. Права Заказчика:

3.1.1. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов выполнения Работ.

3.1.2. Проверять ход и качество выполнения Работ, не вмешиваясь в его деятельность.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Принять выполненные Работы, в случае отсутствия претензий относительно качества, соблюдения сроков исполнения, подписать Акт сдачи-приемки работ и передать один экземпляр Подрядчику.

3.2.2. Заказчик обязуется произвести оплату за надлежащее выполнение Работ по настоящему Контракту в порядке и сроки, предусмотренные пунктом  4.1 настоящего Контракта.
        3.3. Права Подрядчика:
3.3.1. Требовать оплаты выполненных Работ.
3.4. Подрядчик обязуется выполнить следующие условия.

3.4.1. Нести ответственность за повреждения, возникшие в результате небрежности или упущения со стороны Подрядчика.
3.4.2. Гарантировать качество выполненных Работ в течение 3 (трех) лет.

4. Платежи.

4.1. Форма оплаты – безналичная, оплата производится после выполнения условий Контракта, в течение 3 (трех) дней с момента предоставления на оплату счета, Акта выполненных работ. В цену Контракта включены расходы на монтажные работы, пусконаладочные работы, стоимость материалов, оборудования, расходы на уплату налогов, других сборов и обязательных платежей. Расходы по доставке оборудования и материалов. Уборка после установки.
5. Расторжение Контракта в силу невыполнения его условий. 
5.1. Заказчик может расторгнуть Контракт, если Подрядчик не может выполнить какие-либо из своих обязательств по Контракту, направив об этом Подрядчику письменное уведомление с указанием невыполненных им обязательств не менее чем за 5 (пять) календарных дней до указанной в уведомлении даты расторжения Контракта.

5.2. Подрядчик обязан возместить все убытки, причиненные Заказчику в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

5.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт, направив Подрядчику письменное уведомление не менее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Контракта, если Подрядчик признан банкротом или неплатежеспособным, или иным образом ограничен в распоряжении имуществом или денежными средствами на основании вступившего в силу решения уполномоченных органов.

5.4. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в силу его нецелесообразности, направив Подрядчику письменное уведомление не менее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Контракта. В уведомлении должны быть указаны причины расторжения Контракта, объем аннулированных контрактных обязательств Сторон, а также дата расторжения Контракта.
6. Ответственность Сторон.

6.1. При нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на период нарушения, за каждый день просрочки исполнения этого обязательства, исходя из стоимости Работ, на которое распространяется действие нарушенного обязательства.

6.2. Указанный вычет из цены Контракта производится путем уменьшения суммы платежа на сумму неустойки. Максимальная вычитаемая сумма составляет 10 (десять) процентов от цены Контракта. После достижения этого максимума Заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении Контракта. При этом уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.3. В случае  просрочки Заказчиком оплаты выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.4. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ Заказчик вправе на свое усмотрение  потребовать от Подрядчика:

а) безвозмездного устранения недостатков;

б) соответствующего уменьшения установленной за работы цены;

в) безвозмездного повторного выполнения Работ;

г) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.

6.5. В случае если Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный срок недостатки не устранены  Подрядчиком. Заказчик также вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта, если им обнаружены существенные отступления от условий Контракта. 

6.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
7.  Действие непреодолимой силы (форс-мажор).

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, принятых на себя в связи с заключением настоящего Контракта, если они явились следствием непреодолимой силы (форс-мажор), возникшей после его заключения и препятствующей исполнению или надлежащему исполнению обязательств по Контракту.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой они возникли, должна незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств, их причинах и предполагаемом сроке действия указанных обстоятельств, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту. После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения Контракта с Подрядчиком с уплатой неустойки либо без таковой.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры и разногласия по настоящему Контракту Стороны обязуются решать путем переговоров.

8.2. В случае если согласие между Сторонами в результате принятых мер не будет достигнуто, спор подлежит разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Прочие условия.

9.1. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна Сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

9.4. Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.5. Адрес Заказчика для направления уведомлений: 216100, Смоленская область, п.г.т. Красный, ул. Карла Маркса, д. 32.
9.6. Адрес Подрядчика для направления уведомлений: ________________________________________________________________________.
10. Срок действия Контракта.
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок окончания действия Контракта – факт выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

	Заказчик:
	
	Подрядчик:

	Отделение по Краснинскому району Управления Федерального казначейства по Смоленской области
	
	

	Юридический адрес: 

216100, Смоленская область,
 п.г.т. Красный, ул. Карла Маркса, д.32
	
	

	ИНН 6709001870 КПП 670901001
	
	

	л/с 03631181490 в Отделении по Краснинскому району Управления Федерального Казначейства по Смоленской области 
	
	


12. Подписи и печати Сторон.
	Заказчик:
Руководитель Отделения по Краснинскому району УФК по Смоленской области

_________________ /А.К. Тапцов/ 

              (подпись)   

«___»______________2009г.

М.П.
	Подрядчик:

_________________ /                       / 

               (подпись)

«___»_______________2009г.
М.П.


