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Выбрать пункт «Центр управления сетями и общим доступом»
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Выбрать пункт «Настройка нового подключения или сети»
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Выбрать пункт «Подключение к рабочему месту»
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Выбрать пункт «Использовать мое подключение к интернету»
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В поле «интернет-адрес» необходимо ввести IP-адрес VPN-сервера, полученный в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области. В случае отсутствия либо утери данной информации, обращаться по тел. 64-48-64. Имя местоназначения – произвольное название подключения, удобное для пользователя (например, УФК по Смоленской области). [image: image6.png]) Total Commander 7.03 - Upravienie Federal'nogo Kaznacheistva po Smolenskoy obl: & =
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После нажатия на кнопку «далее» необходимо ввести имя пользователя и пароль для VPN-подключения, полученные в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области, и нажать кнопку «Подключить».
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В случае, если подключение не установилось, необходимо вернуться в «Центр управления сетями и общим доступом» и выбрать пункт «Изменение параметров адаптера».
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Нажать правой кнопкой на созданном подключении и выбрать «свойства».
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В открывшемся окне параметров перейти на вкладку «безопасность» и выставить все параметры как на скриншоте (тип VPN – L2TP, шифрование данных - необязательное).
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Сохранить настройки и подключиться.

Настройка АРМ под управлением операционной системы Windows 7
Шаг 1

Пуск – Настройка - Сетевые подключения  - Создание нового подключения
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Шаг 2

Выбрать «Подключение к сети на рабочем месте»
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 Шаг 3
Выбрать «Подключение к виртуальной частной сети»
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Шаг 4
Указать имя подключения: «УФК по Смоленской области»
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Шаг 5
Для получения IP адреса VPN сервера необходимо обратиться в отдел информационных технологий по телефону 64-48-64.
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Шаг 6
Доступность подключений выбрать «Для всех пользователей»
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Настройка параметров шифрования созданном VPN подключении по протоколу PPTP. 

Шаг 1. 

Запустить VPN соединение зайти в меню «Свойства»
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Шаг 2.

Перейти на вкладку «Безопасность»
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Шаг 3. 

Зайти в меню «Параметры». В разворачивающемся списке «Шифрование данных» выбрать пункт «необязательное (подключаться даже без шифрования)».

Все остальные параметры необходимо оставить без изменения. 

Применить параметры нажать «ОК»
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Шаг 4
Перейти на вкладку «Сеть». В выпадающем списке «Тип VPN» выбрать «PPTP VPN».
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Настройка параметров шифрования созданном VPN подключении по протоколу L2TP. 

В случае если при соединении с сервером УФК подключение долго «висит»  на сообщении проверка имени и пароля, а потом выдается сообщение об ошибке, например:  «ошибка 619».
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В таком случае, возможно, оборудование, установленное на стороне провайдера, не поддерживает протокол IP-47 (GRE). 
Для подключения к серверу УФК по Смоленской области без использования протокола GRE,  необходимо перенастроить подключение по следующим параметрам. 
Шаг 1. 

Запустить VPN соединение, зайти в меню «Свойства»
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Шаг 2.

Перейти на вкладку «Безопасность»

В пункте «Параметры безопасности» установить «Обычные (рекомендуемые параметры)» и в выпадающем списке «При проверке используется:» выбрать Безопасный пароль.
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Шаг 3.

Перейти на вкладку «Сеть» и в выпадающем списке выбрать L2TP IPSec VPN
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Шаг 4.

Для работы по протоколу L2TP необходимо или скачать файл l2tp.reg с сайта УФК по Смоленской области (http://smolensk.roskazna.ru) в разделе Информация для клиентов \ организационно-техническая документация и программное обеспечение, или создать запись в реестре:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters]

"ProhibitIpSec"=dword:00000001
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